Parcial Redes II, Grupo B

Configurar con OSPF el ruteo dinámico

Configurar el nombre a cada Router

Configurar en un router el password: grupoB al modo enable

Configurar TELNET en el router de Misiones para acceder desde otro Router

ELIJA UN SERVIDOR DE DNS Y CONFIGURE:

www.servermisiones.com IP=212.10.10.100

www.serverchile.com IP=215.10.10.100

www.servercuritiva.com IP=194.20.10.100

www.internet.com IP=200.50.10.100

¡OJO!! Recuerde configurar en todas las PC el IP del DNS que eligió.

Configurar las siguientes ACL

Grupo B

La red de Belo Horizonte NO puede ver la red de SAN PABLO

El Host de BH1 No puede ver el Server de CHILE

La red de San Luis no puede acceder a la página [www.servercuritiva.com](http://www.servercuritiva.com)

El host BH2 NO puede hacer ping al Server de CHILE

Todas las computadoras que no tienen restricciones de ACL pueden verse entre todas